Wall panel P2

Flat bonded element consisting of a particleboard construction, Type P2 to EN 312, surfaced on both sides with Duropal HPL or Duropal HPL Metallic.

Length (mm): 4100

Width (mm): 1285

Thickness (mm): 10∙16∙18

Structures: SO∙CS∙LN∙MA∙MN∙MT∙PU∙QR∙QZ∙RW∙SC∙SG∙SK∙TP∙UR∙VT∙WP  
  
  
Obraz zawierający Prostokąt, szary, design, materac

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.