Laminated board P2 CARB2

Emission-reduced particleboard, with decorative melamine resin coating on both sides, awarded with the Blue Angel for the thickness range 8-25mm.

Available formats at the factory

|  |  |
| --- | --- |
|  | Length (mm) |
| 1. | 5600 |
| 2. | 2800 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Width (mm) |
| 1. | 2100 |
| 2. | 2100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Thickness (mm) |
| 1. | 10∙12∙16∙18∙22∙25∙28∙32 |
| 2. | 10∙12∙16∙18∙22∙25∙28∙32 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Structures |
| 1. | MA∙SO∙MT∙SG∙PU∙LN∙VT∙WP∙RW |
| 2. | MA∙SO∙MT∙SG∙PU∙LN∙VT∙WP∙RW |

Obraz zawierający drewno, sklejka, drewniany

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.