Laminated fire resistant board

Flame-resistant particleboard with decorative melamine resin facing on both faces.

Available formats at the factory

|  |  |
| --- | --- |
|  | Length (mm) |
| 1. | 5605 |
| 2. | 2800 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Width (mm) |
| 1. | 2100 |
| 2. | 2100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Thickness (mm) |
| 1. | 18 |
| 2. | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Structures |
| 1. | MA∙SO∙MT∙SG∙PU∙LN∙VT∙WP∙RW |
| 2. | MA∙SO∙MT∙SG∙PU∙LN∙VT∙WP∙RW |

Obraz zawierający sklejka, drewniany, Drewniany blok, drewno

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.