Laminated formwork board

Versatile, multi-purpose board for formwork construction. Double-sided coated, non-absorbent, load-bearing

|  |  |
| --- | --- |
|  | Length (mm) |
| 1. | 2800 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Width (mm) |
| 1. | 1000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Thickness (mm) |
| 1. | 22 |

Obraz zawierający Prostokąt, design

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.