Raw HDF board 107

High-density thin fibreboard to EN 622-1, with uniform structure and good durability.  
  
Available formats at the factory

|  |  |
| --- | --- |
|  | Length (mm) |
| 1. | 2850 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Width (mm) |
| 1. | 2070 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Thickness (mm) |
| 1. | 2∙2,5∙3∙4∙5 |

Obraz zawierający opalenizna, Beżowy, brązowe, książka

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.