Raw particle board P2

Urea resin-bonded particleboard, Type P2 to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.   
  
Available formats at the factory

|  |  |
| --- | --- |
|  | Length (mm) |
| 1. | 2800 |
| 2. | 5605 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Width (mm) |
| 1. | 2100 |
| 2. | 2100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Thickness (mm) |
| 1. | 8∙10∙12∙15∙16∙18∙19∙22∙25∙28∙32∙36∙38 |
| 2. | 8∙10∙12∙15∙16∙18∙19∙22∙25∙28∙32∙36∙38 |

Obraz zawierający meble, mata, Beżowy, dywan

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.