HPL laminate Compact with black core

Compact high pressure laminate in standard quality according to EN 438-4:CGS. With uniform black-coloured core and decorative melamine resin surface on both sides.

Obraz zawierający szary

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.